**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

# Wkrętarka udarowa (zastosowanie w kolejnictwie)

Wkrętarka udarowa będzie miała zastosowanie przy dokręcaniu i odkręcaniu elementów torowych mocujących szyny do podkładów lub poprzeczki szynowe oraz do wiercenia otworów w podkładach drewnianych.

Wkrętarka udarowa powinna być wyposażona w silnik benzynowy dwusuwowy oraz posiadać antywibracyjny uchwyt i regulowaną moc pracy.

Dane techniczne:

* 1” kwadratowe wyjście napęd
* dwusuwowy silnik benzynowy
* bezstykowy zapłon
* gaźnik membranowy
* moment obrotowy od 500 do 1360 Nm
* ciężar 17,5 kg
* długość 570 mm
* wysokość 270 mm
* szerokość 425 mm

Wraz z wkrętarką udarowa powinien być dostarczony komplet nasadek (m.in. M24 oraz M27)