Kontur bieżni koła typu T zgodny z rys. 4 według PN-91-K-88251 „Kontur bieżni kół elastycznych wagonów tramwajowych”.