**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zagęszczarka gruntu**

Uniwersalna, jednokierunkowa zagęszczarka wibracyjna. Idealna do zagęszczania piasku, żwiru oraz innych gruntów niespoistych. Zagęszczarka wykorzystywana będzie podczas prac brukarskich oraz układaniu płyt EPT

## Dane techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Masa | 55 kg |
| Siła wymuszająca | 9 kN |
| Szerokość robocza płyty | 526 x 340 mm |
| Częstotliwość wibracji | 92 Hz |
| Wydajność | 442 m2/h |
| Moc silnika | 3,5 KM (3600 obr./min) |
| Pojemność zbiornikapaliwa | 2,5 l |
| Rodzaj paliwa | benzyna bezołowiowa |
| Zużycie paliwa | 1,0 l/h |
| Czas pracy beztankowania | 2,5 h |
| Rozruch | ręczny |