Załącznik nr 3 do SIWZ

## UPROSZCZONY KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa wykonawcy .........................................................................

Adres wykonawcy ..........................................................................

Numer telefonu ..........................................................................

Numer faksu ..........................................................................

E-mail ………………………………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| **1** |  | **Roboty demontażowe** |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 1111-02 | Rozszklenie otworów okiennych, rama metalowa świetlików | m² | 305,00 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 9/0601/05 | Zwody instalacji odgromowej, demontaż, przewody nieneprężane poziome | m | 266,00 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich świetlika z blachy nie nadającej się do użytku | m² | 96,00 |  |  |
| 4 d.1 | kalkulacja własna | Rozebranie konstrukcji stalowej (ramy oszklenia) świetlików wraz z oczyszczeniem i zabezpieczeniem miejsc montażowych nowej konstrukcji | m² | 305,00 |  |  |
| 5 d.1 | kalkulacja własna | Wywóz i utylizacja : papa, szkło, metal | t | 7,50 |  |  |
| **Razem: roboty demontażowe** | | | | |  |  |
| **2** |  | **Roboty montażowe** |  |  |  |  |
| 1 d.2 | KNR-W 7-12 0302-03 | Czyszczenie powierzchni zadaszenia świetlików ze złogów pod izolację | m² | 259,50 |  |  |
| 2 d.2 | KNR 2-02 0602-09 | Izolacje poziome przeciwwilgociowe zadaszenia świetlików wykonywane na zimno: 2 warstwy Siplast Primer SBS, | m² | 259,50 |  |  |
| 3 d.2 | KNR-W 4-01 0519-01 | Naprawa pokrycia zadaszenia świetlików papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycje z papą Polbit Top 5,2 Szybki Profil - wyrównanie powierzchni | m² | 259,50 |  |  |
| 4 d.2 | kalkulacja własna | Przygotowanie powierzchni dachu i świetlików pod pokrycie papą nawierzchniową - nawiercenie otworów do obiegu pary wodnej | szt | 11 000,00 |  |  |
| 5 d.2 | KNR 2-02 0602-09 | Izolacje poziome przeciwwilgociowe dachu wykonywane na zimno: 2 warstwy Siplast Primer SBS, | m² | 320,00 |  |  |
| 6 d.2 | KNR-W 0401/519-01 | Naprawa pokryć: dachu i zadaszenia świetlików papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycje papą wierzchniego krycia wentylowaną TERMIK TOP 5,2 Szybki Sytan SBS wg zaleceń Icopal S.A. wraz z montażem kominków wentylacyjnych | m² | 580,30 |  |  |
| 7 d.2 | KNR 22 0529-01 | Obróbki dachowe pokryć: dachu i zadaszenia świetlików przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej Polbit Top Szybki Profil jw. | mb | 404,80 |  |  |
| 8 d.2 | KNR 22 0529-01 | Obróbki dachowe pokryć: dachu i zadaszenia świetlików przy zastosowaniu papy wentylowaną TERMIK TOP 5,2 Szybki Sytan SBS | m² | 106,50 |  |  |
| 9 d.2 | KNR 4-01 0530-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich górnych świetlika z blachy ocynkowanej 0,75 mm | m² | 96,00 |  |  |
| 10 d.2 | KNR 4-01 0530-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich dolnych świetlika z wykonaniem nowej podstawy świetlików z blachy ocynkowanej 2,0 mm | m² | 107,00 |  |  |
| 11 d.2 | kalkulacja własna | Wykonanie nowego świetlika w systemowej konstrukcji aluminiowej wzmocnionej, o wys. 1,2 m, płyta poliwęglanowa 3-komorowa gr. 10 mm odporna na UV | m² | 270,00 |  |  |
|  | **Razem: roboty montażowe** | | | |  |  |
| **3** |  | **Instalacja odgromowa** |  |  |  |  |
| 1 d.3 | KNR 4-03 0702-04 | Wymiana wsporników instalacji na dachu płaskim krytym papą na betonie | szt | 124,0 |  |  |
| 2 d.3 | KNR-W 5-08 0604-03 | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienapręzanych z pręta o śred. fi 10 mm na dachu płaskim krytym papą | szt | 266,0 |  |  |
| 3 d.3 | KNR 4-03 0711-09 | Montaż złączy instalacji odgromowych - złącza uniwersalne lub krzyżowe | szt | 38,0 |  |  |
| 4 d.3 | KNR 4-03 0711-03 | Montaż złączy instalacji odgromowych - złącza naprężające na dachu | szt | 16,0 |  |  |
| 5 d.3 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej | szt | 3,0 |  |  |
|  | **Razem: Instalacja odgromowa** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  | zł | |  |  |
|  | 1 | **Roboty demontażowe** |  |  |  |  |
|  | 2 | **Roboty montażowe** |  |  |  |  |
|  | 3 | **Instalacja odgromowa** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Podpisano:

( przedstawiciel/e wykonawcy )